### Navigazione

- indice
- moduli |
- successivo |
- precedente |
- pywws 13.12.dev1118 documentation »

# Programmi Python e moduli

Contenuto:

`pywws.Hourly` | Ottenere dati meteo, elaborarli, preparare grafici i file di testo e caricare su un sito web.
`pywws.LiveLog` | Ottenere dati meteo, memorizzarli ed elaborarli.
`pywws.Reprocess` | Rigenerare i dati di riepilogo orari e giornalieri
`pywws.TwitterAuth` | Autorizzare pywws per inviare al vostro account Twitter
`pywws.SetWeatherStation` | Impostare alcuni parametri della stazione meteo
`pywws.TestWeatherStation` | Testare la connessione alla stazione meteo.
`pywws.USBQualityTest` | Verificare la qualità della connessione USB della stazione meteo
`pywws.EWtoPy` | Convertire i dati EasyWeather.dat nel formato pywws
`pywws.Tasks` | Procedura per eseguire attività comuni quali disegnare grafici o caricare i file.
`pywws.LogData` | Salva i dati della stazione meteo nel file
`pywws.Process` | Generare tracciati orari, giornalieri & riepiloghi mensili dei dati meteorologici stazione
`pywws.calib` | Calibra i dati grezzi stazione meteo
`pywws.Plot` | Tracciare grafici di dati meteo secondo una direttiva XML
`pywws.WindRose` | Traccia una “rosa dei venti”
`pywws.Template` | Creare il file dati di testo basato sul modello
`pywws.Forecast` | Previsione del meteo utilizzando i dati della stazione meteo
`pywws.ZambrettiCore` |
`pywws.Upload` | Carica i file su un server web tramite ftp o copiarli in una directory locale
`pywws.ToTwitter` | Postare messaggi su Twitter
`pywws.toservice` | Posta gli aggiornamenti delle condizioni meteo a servizi come Weather Underground
`pywws.YoWindow` | Genera il file YoWindow XML
`pywws.WeatherStation` | Ottenere i dati da stazioni meteo compatibili con WH1080/WH3080.
`pywws.device_ctypes_hidapi` | Interfaccia di basso livello USB della stazione meteo, utilizzando ctypes per accedere a hidapi.
`pywws.device_cython_hidapi` | Interfaccia di basso livello USB della stazione meteo, tramite cython-hidapi.
`pywws.device_pyusb1` | Interfaccia di basso livello USB della stazione meteo tramite PyUSB.
`pywws.device_pyusb` | Interfaccia di basso livello USB della stazione meteo tramite PyUSB.
`pywws.DataStore` | DataStore.py - memorizza le letture in file di facile accesso
`pywws.TimeZone` | Fornisce una coppia di oggetti `datetime.tzinfo`
`pywws.Localisation` | Localisation.py - fornisce traduzioni di stringhe in lingua locale
`pywws.calib` | Calibra i dati grezzi stazione meteo
`pywws.conversions` | conversions.py - un insieme di funzioni per convertire unità native pywws
`pywws.Logger` | Codice comune per la registrazione di informazioni ed errori.

### Navigazione

- indice
- moduli |
- successivo |
- precedente |
- pywws 13.12.dev1118 documentation »