### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 13.09_r1069 documentation »

# Programmes et des modules Python

Contenu:

`pywws.Hourly` | Obtient les données météorologiques, les traite, prépare les fichiers de graphes & textes et les téléverse sur un site web.
`pywws.LiveLog` | Obtient les données météo, les stocke et les traite.
`pywws.Reprocess` | Régénére les données sommaires horaires et quotidiennes.
`pywws.TwitterAuth` | Autorise pywws à publier sur votre compte Twitter
`pywws.SetWeatherStation` | Régle certains paramètres de la station météo.
`pywws.TestWeatherStation` | Teste la connexion à la station météo.
`pywws.USBQualityTest` | Teste la qualité de la connexion USB avec votre station météo
`pywws.EWtoPy` | Convertir les données du format EasyWeather.dat vers le format de pywws.
`pywws.Tasks` | Routines pour effectuer des tâches courantes telles que tracer les gaphes ou téléverser des fichiers.
`pywws.LogData` | Enregistrer l’historique de la station météo dans un fichier
`pywws.Process` | Générer les relevés horaire, quotidien et mensuels à partir des données brutes de la station météo
`pywws.calib` | Calibre les données brutes de la station météo
`pywws.Plot` | Trace les graphes de données météorologiques selon une recette XML.
`pywws.WindRose` | Tracer une “rose des vents”.
`pywws.Template` | Crée un fichier de données texte basé sur un gabarit.
`pywws.Forecast` | Prédit le temps futur en utilisant les données récentes.
`pywws.ZambrettiCore` |
`pywws.Upload` | Téléverser les fichiers sur un serveur web via ftp ou copie dans un répertoire local
`pywws.ToTwitter` | Poste un message sur Twitter
`pywws.toservice` | Poste une mise à jour météo pour des services tels que Weather Underground
`pywws.YoWindow` | Génére un fichier XML YoWindow.
`pywws.WeatherStation` | Obtient les données des stations météorologiques WH1080/WH3080 et compatibles.
`pywws.device_ctypes_hidapi` | Interface USB de bas niveau de la station météo, utilisant ctype pour accéder hidapi.
`pywws.device_cython_hidapi` | Interface USB de bas niveau de la station météo, utilisant cython-hidapi.
`pywws.device_pyusb1` | Interface USB de bas niveau de la station météo, utilisant PyUSB.
`pywws.device_pyusb` | Interface USB de bas niveau de la station météo, utilisant PyUSB.
`pywws.DataStore` | DataStore.py - enregistre les lectures dans des fichiers facilement accessibles
`pywws.TimeZone` | Fourni un couple d’objets `datetime.tzinfo`
`pywws.Localisation` | Localisation.py - fournit des traductions de phrases en langue locale
`pywws.calib` | Calibre les données brutes de la station météo
`pywws.conversions` | conversions.py est un ensemble de fonctions pour convertir les unités pywws natives
`pywws.Logger` | Code commun pour l’enregistrement d’informations et d’erreurs.

### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 13.09_r1069 documentation »