### Navigazione

- indice
- moduli |
- successivo |
- precedente |
- pywws 13.12.dev1118 documentation »
- Programmi Python e moduli »

# pywws.device_ctypes_hidapi

Interfaccia di basso livello USB della stazione meteo, utilizzando ctypes per accedere a hidapi.

## Introduzione

Questo modulo gestisce la comunicazione di livello basso con la stazione meteo tramite la libreria ctypes e hidapi. Un modo alternativo utilizza la libreria, pywws.device_cython_hidapi, e pywws.device_pyusb. La scelta di quale modo utilizzare dipende da quali librerie sono disponibili per il tuo computer.

Gli utenti delle recenti versioni di Mac OS non hanno altra scelta. Il sistema operativo rende molto difficile accedere direttamente, ai dispositivi HID (come la stazione meteorologica) così la libreria `hidapi` deve essere usata.

Gli utenti di OpenWRT e simili piattaforme Linux embedded probabilmente non sono in grado di installare `ctypes` o `cython-hidapi`, così sono costretti ad usare `libusb` e la sua interfaccia Python `PyUSB`.

## Installazione

Alcuni di questi software potrebbero essere già installati sulla vostra macchina, quindi controllare prima di scaricare i sorgenti e compilarli da te.

1. Installazione hidapi

   Creare una copia locale del repository git, passare alla nuova directory e quindi seguire le istruzioni in `README.txt`:

       git clone https://github.com/signal11/hidapi.git
       cd hidapi
       more README.txt

2. Installare ctypes.

   Questo dovrebbe essere disponibile come pacchetto per il sistema operativo. Ad esempio:

       sudo zypper install python-ctypes

## Collaudo

Eseguire `TestWeatherStation.py` con un livello di dettaglio maggiore così segnala quale modulo USB di accesso al dispositivo viene usato:

    python TestWeatherStation.py -vv
    18:10:27:pywws.WeatherStation.CUSBDrive:using pywws.device_ctypes_hidapi
    0000 55 aa ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 05 20 01 51 11 00 00 00 81 00 00 07 01 00 d0 56
    0020 61 1c 61 1c 00 00 00 00 00 00 00 12 02 14 18 09 41 23 c8 00 32 80 47 2d 2c 01 2c 81 5e 01 1e 80
    0040 a0 00 c8 80 a0 28 80 25 a0 28 80 25 03 36 00 05 6b 00 00 0a 00 f4 01 18 00 00 00 00 00 00 00 00
    0060 00 00 54 1c 63 0a 2f 01 71 00 7a 01 59 80 7a 01 59 80 e4 00 f5 ff 69 54 00 00 fe ff 00 00 b3 01
    0080 0c 02 d0 ff d3 ff 5a 24 d2 24 dc 17 00 11 09 06 15 40 10 03 07 22 18 10 08 11 08 30 11 03 07 12
    00a0 36 08 07 24 17 17 11 02 28 10 10 09 06 30 14 29 12 02 11 06 57 09 06 30 14 29 12 02 11 06 57 08
    00c0 08 31 14 30 12 02 14 18 04 12 02 01 10 12 11 09 13 17 19 11 08 21 16 53 11 09 13 17 19 12 01 18
    00e0 07 17 10 02 22 11 06 11 11 06 13 12 11 11 06 13 12 11 11 10 11 38 11 11 10 11 38 10 02 22 14 43

## API

Funzioni

`find_library`(name) |

Classi

`USBDevice`(vendor_id, product_id) | Basso livello di accesso al dispositivo USB tramite la libreria hidapi.

class `pywws.device_ctypes_hidapi.``USBDevice`(vendor_id, product_id)

  Basso livello di accesso al dispositivo USB tramite la libreria hidapi.

  Parametri: | idVendor (int) – the USB “vendor ID” number, for example 0x1941. idProduct (int) – the USB “product ID” number, for example 0x8021.

  `read_data`(size)

    Riceve i dati dalla stazione meteo.

    Se la lettura non riesce per qualche motivo, `IOError` l’eccezione è restituita.

    Parametri: | size (int) – the number of bytes to read.
    Ritorna: | the data received.
    Tipo di ritorno:
    | list(int)

  `write_data`(buf)

    Inviare dati al dispositivo.

    Parametri: | buf (list(int)) – the data to send.
    Ritorna: | success status.
    Tipo di ritorno:
    | bool

### Navigazione

- indice
- moduli |
- successivo |
- precedente |
- pywws 13.12.dev1118 documentation »
- Programmi Python e moduli »