### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 13.09_r1069 documentation »
- Guides utilisateur »

# Indice Humidité (Humidex)

Auteur de la section : Rodney Persky

## Arrière-plan

L’utilisation de votre station météorologique peut être amusant, et les rapports quotidiens des diverses données des sites météo peuvent être très utiles pour vos voisins afin de vérifier les conditions climatiques. Cependant, à un moment donné, vous voudrez peut-être savoir quel sont les effets de la météo sur votre corps, et si il y a une façon de savoir quand il est bon ou non de travailler à l’extérieur.

Nous entrons ici dans un royaume entier de calculs basés sur l’énergie de transfert à travers les murs, et la résistance offerte par ceux-ci. Ce qui peut être une grande aventure de la connaissance, et peut vous faire économiser beaucoup d’argent, et découvrir comment l’énergie se déplace tout autour.

## Introduction

L’Humidex est un outil pour déterminer comment un corps humain réagit à la combinaison du vent, de l’humidité et de la température. Fondement de la différence de température entre votre corps et votre peau et est complémentaire à ISO 7243 “Hot Environments - Estimation of the heat stress on working man”. Quelques remarques importantes,

- Ces indices sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses qui peuvent résulter en une sur- ou sous-estimation de l’état de vos organes internes
- Une station météo personnelle peut ne pas afficher les conditions précises, et donc sur ou sous-estimer l’humidité, le vent ou la température.
- Le choix de vêtements a un effet sur la fatigue et la capacité des organes à rejeter la chaleur, un Indice d’humidité faible ne signifie pas que vous puissiez porter n’importe quoi
- Un entraînement personnel affectera la réaction du corps à une température changeante et l’expérience aidera à savoir quand arrêter de travailler
- La durée des activités qui peuvent être exécutées requiert la connaissance de l’intensité, ce qui ne peut pas être représenté par cet index

## Hypothèse

Un certain nombre d’hypothèses ont été faites pour effectuer ce travail qui va affecter directement sa facilité d’utilisation. Ces hypothèses n’ont pas été rendues disponible par Environnement Canada, qui sont les développeurs à l’origine de l’Humidex utilisé dans la fonction PYWWS cadhumidex. Il est suffisamment sûr cependant de dire que la suite aurait été certaines hypothèses

- Type de vêtement, épaisseur
- Surface de la peau exposée à l’air libre
- Exposition au soleil

Cependant, il y a un certain nombre d’hypothèses que pywws doit faire dans le calcul de l’Humidex :

- Les relevés d’humidité, de vent et de température sont exacts

Il y a aussi les hypothèses au sujet du type de corps des individus et de leur ‘acclimatation’

- L’entraînement physique d’un individu affectera la réponse de son corps face à des changements de température
- L’expérience aidera à savoir quand arrêter de travailler

## Références importantes

Being Prepared for Summer - http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=86C0425B-1

## Utilisation

La fonction est descriptivement nommé `cadhumidex` et a la température et l’humidité comme paramètres, essentiellement la fonction agit comme une conversion et peut être utilisée d’une manière simple:

    <ycalc>cadhumidex(data['temp_out'],data['hum_out'])</ycalc>

En l’assemblant, j’ai ajouté des couleurs qui suivent les couleurs d’avertissement de base et les différentes échelles pour produire un graphique décent:

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <graph>
      <title>Humidity Index, Bands indicate apparent discomfort in standard on-site working conditions</title>
      <size>1820, 1024</size>
      <duration>hours=48</duration>
      <xtics>2</xtics>
      <xformat>%H%M</xformat>
      <dateformat></dateformat>
      <plot>
        <yrange>29, 55</yrange>
        <y2range>29, 55</y2range>
        <ylabel></ylabel>
        <y2label>Humidex</y2label>
        <source>raw</source>
        <subplot>
          <title>Humidex</title>
          <ycalc>cadhumidex(data['temp_out'],data['hum_out'])</ycalc>
          <colour>4</colour>
          <axes>x1y2</axes>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 54, Heat Stroke Probable</title>
          <ycalc>54</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>1</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 45, Dangerous</title>
          <ycalc>45</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>8</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 40, Intense</title>
          <ycalc>40</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>6</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 35, Evident</title>
          <ycalc>35</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>2</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 30, Noticeable</title>
          <ycalc>30</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>3</colour>
        </subplot>
      </plot>
    </graph>

## N’exécutez pas la dernière mise à jour?

Si vous n’utilisez pas ou ne désirez pas utiliser la dernière mise à jour, vous pouvez l’implémenter à l’aide d’un <ycalc> plus long, comme suit:

    <ycalc>data['temp_out']+0.555*(6.112*10**(7.5*data['temp_out']/(237.7+data['temp_out']))*data['hum_out']/100-10)</ycalc>

### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 13.09_r1069 documentation »
- Guides utilisateur »