### Navigazione

- indice
- moduli |
- successivo |
- precedente |
- pywws 13.10_r1087 documentation »
- Guide per gli utenti »

# Indice di umidità (Humidex)

Autore della sezione: Rodney Persky

## Premessa

Utilizzare la tua stazione meteo può essere divertente e la segnalazione giornaliera nei siti dei vari dati meteo possono essere molto utili per i vostri vicini per controllare il tempo. Tuttavia, ad un certo punto si potrebbe voler sapere quali effetti ha tempo sul tuo corpo, e se c’è un modo di dire quando è bene o no lavorare all’aperto.

Qui si inserisce in un mondo tutto di calcoli basati sul trasferimento di energia attraverso pareti, e la resistenza da loro offerta. Essa può essere una grande avventura della conoscenza, e consente di risparmiare molto denaro, energia che si muove intorno.

## Introduzione

Humidex è uno strumento per determinare in che modo il corpo di un individuo reagirà alla combinazione di vento, umidità e temperatura. Sullo sfondo del quale c’è l’equilibrio termico tra la vita e la pelle, e’ gratuito per ISO 7243 “Ambienti caldi - Valutazione dello stress termico sul lavoro l’uomo”. Alcune note importanti,

- Questi indici sono basati su un certo numero di ipotesi che possono risultare in sopra o sottovalutazione del tuo stato interno del corpo
- Una stazione meteo personale potrebbe non mostrare le corrette condizioni, e possono avere una sovra o sottostima dell’umidità, vento, temperatura
- Scelte di abbigliamento personale, effetto della stanchezza e la capacità del fisico di respingere il calore, un basso indice di umidità non significa che si può indossare qualsiasi cosa
- Un individuale idoneità effettuerà la propria risposta del fisico alla temperatura che cambia, e l’esperienza sarà di aiuto nel sapere quando smettere di lavorare
- La durata delle attività che possono essere eseguite richiede conoscenze sull’intensità, che non può essere rappresentata da questo indice

## Ipotesi

Ci sono un certo numero di ipotesi che sono state fatte per fare questo lavoro che influenzerà direttamente la sua utilizzabilità. Queste ipotesi tuttavia non sono state messe a disposizione da Environment Canada, che sono gli sviluppatori originali dell’Humidex utilizzato nel PYWWS funzione cadhumidex. Tuttavia è abbastanza sicuro nel dire che sarebbe sono state eseguite alcune ipotesi:

- Tipo di abbigliamento, spessore
- Zona di pelle esposta all’aria libera
- Esposizione al sole

Tuttavia, ci sono un certo numero di ipotesi che pywws deve fare nel calcolo Humidex:

- Le letture di temperatura, vento e umidità sono corrette

Ci sono anche ipotesi circa il tipo di fisico individuale e di ‘acclimatazione’

- Un individuale idoneità effettuerà la risposta del fisico alla temperatura che cambia
- L’esperienza sarà di aiuto nel sapere quando smettere di lavorare

## Importanti riferimenti

Corso di preparazione per l’estate - http://www.ec.gc.ca/meteo-weather/default.asp?lang=En&n=86C0425B-1

## Come utilizzare

La funzione descrittivamente è denominata `cadhumidex` e ha i parametri di temperatura e di umidità, essenzialmente la funzione opera come una conversione e può essere utilizzata in maniera diretta

    <ycalc>cadhumidex(data['temp_out'],data['hum_out'])</ycalc>

Mettendo insieme, ho aggiunto i colori che seguono i colori base di avvertimento e le diverse staffe per produrre un grafico decente:

    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <graph>
      <title>Humidity Index, Bands indicate apparent discomfort in standard on-site working conditions</title>
      <size>1820, 1024</size>
      <duration>hours=48</duration>
      <xtics>2</xtics>
      <xformat>%H%M</xformat>
      <dateformat></dateformat>
      <plot>
        <yrange>29, 55</yrange>
        <y2range>29, 55</y2range>
        <ylabel></ylabel>
        <y2label>Humidex</y2label>
        <source>raw</source>
        <subplot>
          <title>Humidex</title>
          <ycalc>cadhumidex(data['temp_out'],data['hum_out'])</ycalc>
          <colour>4</colour>
          <axes>x1y2</axes>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 54, Heat Stroke Probable</title>
          <ycalc>54</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>1</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 45, Dangerous</title>
          <ycalc>45</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>8</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 40, Intense</title>
          <ycalc>40</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>6</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 35, Evident</title>
          <ycalc>35</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>2</colour>
        </subplot>
        <subplot>
          <title>HI > 30, Noticeable</title>
          <ycalc>30</ycalc>
          <axes>x1y2</axes>
          <colour>3</colour>
        </subplot>
      </plot>
    </graph>

## Non hai eseguito l’aggiornamento più recente?

Se non si esegue l’aggiornamento più recente o non vuoi, allora questo può essere implementato utilizzando una <ycalc> come segue:

    <ycalc>data['temp_out']+0.555*(6.112*10**(7.5*data['temp_out']/(237.7+data['temp_out']))*data['hum_out']/100-10)</ycalc>

### Navigazione

- indice
- moduli |
- successivo |
- precedente |
- pywws 13.10_r1087 documentation »
- Guide per gli utenti »