### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 13.09_r1069 documentation »
- Programmes et des modules Python »

# pywws.conversions

conversions.py est un ensemble de fonctions pour convertir les unités pywws natives (centigrades, mm, m / s, hPa), en d’autres unités de mesure populaires

Fonctions

`apparent_temp`(temp, hr, vent) | Calcule la température apparente (sensation réelle), en utilisant la formule de
`cadhumidex`(temp, humidité) | Calcule l’Indice d’Humidité selon les Normes Météo Canadiennes
`dew_point`(temp, hum) | Calcule le point de rosée, en utilisant la formule de
`illuminance_wm2`(lux) | Conversion approximative de la luminosité en lux, au rayonnement solaire en W/m2
`pressure_inhg`(hPa) | Converti la pression de hectopascals/millibars, à pouces de mercure
`pressure_trend_text`(trend) | Converti la tendance de la pression en une chaîne, telle qu’elle est utilisée par le UK met
`rain_inch`(mm) | Converti les précipitations de millimètres, à pouces
`temp_f`(c) | Converti la température de Celsius, à Fahrenheit
`usaheatindex`(temp, humidité, point de rosée) | Calcule l’Indice de Chaleur selon les normes du Service Météorologique National USA
`wind_bft`(ms) | Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, vers l’échelle Beaufort
`wind_chill`(temp, vent) | Calcule le refroidissement éolien, en utilisant la formule de
`wind_kmph`(ms) | Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, à kilomètres par heure
`wind_kn`(ms) | Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, à noeuds
`wind_mph`(ms) | Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, en miles par heure
`winddir_degrees`(pts) | Converti la direction du vent de 0..15 en degrés
`winddir_text`(pts) | Converti la direction du vent de 0..15, en points cardinaux

`pywws.conversions.``illuminance_wm2`(lux)

  Conversion approximative de la luminosité en lux, au rayonnement solaire en W/m2

`pywws.conversions.``pressure_inhg`(hPa)

  Converti la pression de hectopascals/millibars, à pouces de mercure

`pywws.conversions.``pressure_trend_text`(trend)

  Converti la tendance de la pression en une chaîne, telle qu’utilisée par le UK Met Office.

`pywws.conversions.``rain_inch`(mm)

  Converti les précipitations de millimètres, à pouces

`pywws.conversions.``temp_f`(c)

  Converti la température de Celsius, à Fahrenheit

`pywws.conversions.``winddir_degrees`(pts)

  Converti la direction du vent de 0..15 en degrés

`pywws.conversions.``winddir_text`(pts)

  Converti la direction du vent de 0..15, en points cardinaux

`pywws.conversions.``wind_kmph`(ms)

  Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, à kilomètres par heure

`pywws.conversions.``wind_mph`(ms)

  Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, en miles par heure

`pywws.conversions.``wind_kn`(ms)

  Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, à noeuds

`pywws.conversions.``wind_bft`(ms)

  Converti la vitesse du vent de mètres par seconde, vers l’échelle Beaufort

`pywws.conversions.``dew_point`(temp, hum)

  Calcule le point de rosée, en utilisant la formule provenant de http://en.wikipedia.org/wiki/Dew_point.

`pywws.conversions.``cadhumidex`(temp, humidity)

  Calcule l’Indice d’Humidité selon les Normes Météo Canadiennes

`pywws.conversions.``usaheatindex`(temp, humidity, dew)

  Calcule l’Indice de Chaleur selon les normes du Service Météorologique National USA

  Voir http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_index, formule 1. La formule n’est pas valide pour T < 26.7C, Point de rosée < 12C, ou HR < 40%

`pywws.conversions.``wind_chill`(temp, wind)

  Calcule le refroidissement éolien, en utilisant la formule provenant de http://en.wikipedia.org/wiki/wind_chill

`pywws.conversions.``apparent_temp`(temp, rh, wind)

  Calcule la température apparente (sensation réelle), en utilisant la formule provenant de http://www.bom.gov.au/info/thermal_stress/

### Navigation

- index
- modules |
- suivant |
- précédent |
- pywws 13.09_r1069 documentation »
- Programmes et des modules Python »